[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# emergency-mode

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] emergency-mode`

対象無線ネットワークを緊急モード用として設定する。
緊急モード用として設定されたネットワークは、緊急モードが有効になっている場合にのみ有効になる。
no形式で実行した場合は緊急モード用の設定を解除する。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本設定を適用しているネットワークにVAP「0」を割り当てることはできません。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
    network(local) (無線設定モード)
        |
        +- emergency-mode（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

wireless emergency-mode（特権EXECモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B