[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ppp ipcp ip-override

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / 一般設定

`(config-if)# [no] ppp ipcp ip-override`

対象PPPインターフェースにおいて、IPCPネゴシエーションで接続相手から提示されたIPアドレスを無条件で受け入れるが、実際にはip addressコマンドで固定設定したIPアドレスを使う動作を有効にする。
no形式で実行した場合は前記動作を無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

■ ppp0インターフェースにおいて、IPCPネゴシエーションでは接続相手から提示されたIPアドレスを受諾しつつ、実際には固定設定したIPアドレス10.10.10.1/32を使用するように設定する。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# ppp ipcp ip-override ↓
    awplus(config-if)# ip address 10.10.10.1/32 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPPPインターフェース（pppX）でのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ppp ipcp ip-override（インターフェースモード）

### 関連コマンド

encapsulation ppp（インターフェースモード）
ip address（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B