[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# domain

モード: ドメインリストモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`(config-domain-list)# [no] domain SUFFIX`

対象ドメインリストに照合用のドメインサフィックスを追加する。
no形式で実行した場合は対象ドメインリストからドメインサフィックスを削除する。

### パラメーター

`SUFFIX` | ドメインサフィックス

### 使用例

■ ドメインリストexamplesにドメインサフィックスexample.comとexample.jpを追加する。

    awplus(config)# ip dns forwarding domain-list examples ↓
    awplus(config-domain-list)# domain example.com ↓
    awplus(config-domain-list)# domain example.jp ↓

■ ドメインリストexamplesからドメインサフィックスexample.jpを削除する。

    awplus(config)# ip dns forwarding domain-list examples ↓
    awplus(config-domain-list)# no domain example.jp ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで指定したドメインサフィックスは、DNSリレー機能がクライアントから受け取った解決対象ドメイン名と後方一致で照合される。その際、ドメインサフィックスはそれ自体が完全なドメインとして扱われる点に注意。たとえば、本コマンドで「example.com」を指定した場合、「example.com」や「host.example.com」、「server.sub1.example.com」など、「example.com」ドメイン自身とそのサブドメインにはマッチするが、「abcexample.com」は異なるドメインであるためマッチしない。

### コマンドツリー

    ip dns forwarding domain-list (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- domain（ドメインリストモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B