[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# radius accounting enable

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# [no] radius accounting enable`

キャプティブポータルにおけるRADIUSアカウンティングを有効化する。
no形式で実行した場合はRADIUSアカウンティングを無効化する。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ RADIUSアカウンティングでは、外部RADIUS認証と同じRADIUSサーバーを使用する。そのため、RADIUSアカウンティングを使用する場合は、radius auth groupコマンドで使用するRADIUSサーバーを指定しておくこと。
■ 本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-2.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
    captive-portal(local) (無線ネットワークモード)
        |
        +- radius accounting enable（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B