[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# counters detailed

モード: DPIモード
カテゴリー: UTM / アプリケーションコントロール（DPI）

`(config-dpi)# [no] counters detailed`

アプリケーションコントロール（DPI = ディープパケットインスペクション）機能におけるエンティティー別詳細統計を有効化する。
no形式で実行した場合はエンティティー別詳細統計を無効化する。
初期設定は無効。

### 使用例

■ DPI機能のエンティティー別詳細統計を有効にする。

    awplus(config-dpi)# counters detailed ↓

■ DPI機能のエンティティー別詳細統計を無効にする。

    awplus(config-dpi)# no counters detailed ↓

### 注意・補足事項

■ エンティティー別詳細統計の各カウンター（パケット数、バイト数）は、コネクション終了時に更新される。

### コマンドツリー

    dpi (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- counters detailed（DPIモード）

### 関連コマンド

show dpi（特権EXECモード）
show dpi statistics（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B