[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# anqp-element info-id(local)

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線機能 / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# anqp-element info-id <0-999> payload HEX`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no anqp-element info-id <0-999>`

ANQPエレメントの追加指定を行う。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

### パラメーター

`<0-999>` | ANQPエレメントのID
`payload HEX` | ANQPのペイロードを100文字以下で指定

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
    dot11u(local) (Passpointモード)
        |
        +- anqp-element info-id(local)（802.11uモード）

### 関連コマンド

passpoint(local)（無線ネットワークモード）
enable(local)（Passpointモード）
dot11u(local)（Passpointモード）
show wireless network(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B