[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# captive-portal(local)

モード: 無線ネットワークモード --> キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線機能 / キャプティブポータル

`(config-wireless-network)# [no] captive-portal`

対象無線ネットワークにおけるキャプティブポータル（Web認証）の設定を行うため、キャプティブポータル設定モードに移動する。
no形式で実行した場合はキャプティブポータルの設定を削除する。この場合は無線ネットワークモードのまま移動しない。
無線ネットワーク設定の新規作成時点ではキャプティブポータルは未設定。

### 注意・補足事項

■ WDSが設定されている無線インターフェース上でWeb認証を使用しない。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
    network(local) (無線設定モード)
        |
        +- captive-portal(local)（無線ネットワークモード）
             |
             +- enable（キャプティブポータル設定モード）
             +- enable(local)（キャプティブポータル設定モード）
             +- external-page-url（キャプティブポータル設定モード）
             +- external-page-url(local)（キャプティブポータル設定モード）
             +- mode（キャプティブポータル設定モード）
             +- mode(local)（キャプティブポータル設定モード）
             +- page-proxy-url（キャプティブポータル設定モード）
             +- page-proxy-url(local)（キャプティブポータル設定モード）
             +- radius accounting enable（キャプティブポータル設定モード）
             +- radius accounting enable(local)（キャプティブポータル設定モード）
             +- radius auth group（キャプティブポータル設定モード）
             +- radius auth group(local)（キャプティブポータル設定モード）
             +- redirect-url（キャプティブポータル設定モード）
             +- redirect-url(local)（キャプティブポータル設定モード）
             +- session-keep（キャプティブポータル設定モード）
             +- session-keep(local)（キャプティブポータル設定モード）
             +- session-timeout-action（キャプティブポータル設定モード）
             +- session-timeout-action(local)（キャプティブポータル設定モード）
             +- session-timeout-interval（キャプティブポータル設定モード）
             +- session-timeout-interval(local)（キャプティブポータル設定モード）
             +- verify-radius-packet enable（キャプティブポータル設定モード）
             +- verify-radius-packet enable(local)（キャプティブポータル設定モード）
             +- walled-garden entry（キャプティブポータル設定モード）
             +- walled-garden entry(local)（キャプティブポータル設定モード）
             +- walled-garden-dns-proxy enable（キャプティブポータル設定モード）
             +- walled-garden-dns-proxy enable(local)（キャプティブポータル設定モード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B