[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# bcast-key-refresh-interval(local)

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# bcast-key-refresh-interval <0-86400>`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no bcast-key-refresh-interval`

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）において、接続している無線クライアントに送信するブロードキャスト（グループ）キーの更新間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は0（更新しない）。

### パラメーター

`<0-86400>` | ブロードキャストキーの更新間隔（秒）。0を指定した場合はキーを更新しない。初期値は0

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線LANコントローラーモード)
    security mode wpa-enterprise(local) (無線設定モード)
        |
        +- bcast-key-refresh-interval(local)（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B