[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ssid

モード: WDS設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / WDS接続設定

`(config-wireless-wds)# ssid TEXT`

`(config-wireless-wds)# no ssid`

対象WDS接続設定で使用するSSIDを指定する。
no形式で実行した場合は未指定に戻る。
初期値は未指定。
WDS接続を行う場合は、本コマンドでWDS接続に使用するSSIDを指定し、peerコマンド（WDS設定モード）で親機と子機を指定する必要がある。

### パラメーター

`TEXT` | SSID（サービスセット識別子）。1～32文字の半角英数記号。

### 注意・補足事項

■ 特殊文字を使用する場合はSSIDの全体を"（ダブルクォーテーション）で括ってください。

    「abc cd」というSSIDを作成する => ssid "abc cd"

また、"（ダブルクォーテーション）をSSIDに使用する場合は、\（バックスラッシュ）を"（ダブルクォーテーション）の前につけてください。

    「abc"cd」というSSIDを作成する => ssid "abc\"cd"

また、\（バックスラッシュ）をSSIDに使用する場合は、\（バックスラッシュ）を重ねてください。

    「abc\cd」というSSIDを作成する => ssid "abc\\cd"

### コマンドツリー

    wds (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- ssid（WDS設定モード）

### 関連コマンド

show wireless wds（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B