[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# firmware-update notify-interval

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# firmware-update notify-interval {hours <1-8760>|days <1-365>|weeks <1-52>|never}`

`(config)# no firmware-update notify-interval`

ファームウェアリソースの更新チェック間隔を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は24時間。
更新チェックにより更新可能なファームウェアファイルが見つかった場合、ログにメッセージが表示される。

### パラメーター

`hours <1-8760>` | 更新チェック間隔（時間）
`days <1-365>` | 更新チェック間隔（日）
`weeks <1-52>` | 更新チェック間隔（週）
`never` | 更新チェックを行わない

### 使用例

■ ファームウェアリソースの更新チェック間隔を1週間に設定する。

    awplus(config)# firmware-update notify-interval weeks 1 ↓

■ ファームウェアリソースの更新チェックを行わないように設定する。

    awplus(config)# firmware-update notify-interval never ↓

■ ファームウェアリソースの更新チェック間隔を初期値の24時間に戻す。

    awplus(config)# no firmware-update notify-interval ↓

### 注意・補足事項

■ 更新チェックにより更新可能なファームウェアファイルが見つかった場合、alertsレベルのログに以下内容が表示される。ファームウェアファイルは、update nowコマンドでダウンロードが可能。

    2025 Apr 1 00:11:22 user.alert xxx awplus firmware-notify: A new maintenance AW+ firmware release is available to be downloaded

■ ログメッセージは、ダウンロード可能なメンテナンスファームウェアが見つかった場合に表示される。例えば、本製品にファームウェアバージョン5.5.5-2.1が適用されている場合、5.5.5-2.1のメンテナンスバージョンが見つかった場合にログメッセージが表示される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- firmware-update notify-interval（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show resource（特権EXECモード）
update now（特権EXECモード）
show firmware-update（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B