[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# enable

モード: 無線LANコントローラーモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

`(config-wireless)# [no] enable`

リモートAP管理のための無線LANコントローラー機能を有効にする。
no形式で実行した場合は同機能を無効にする。
初期設定は無効。
ローカルAP（本製品自身）の無線設定を行うだけであれば本コマンドを有効にする必要はない（有効にしてもよい）。
リモートAP（本製品以外）を管理する場合は、management addressを初期値の127.0.0.1以外に変更し、本コマンドで無線LANコントローラー機能を有効にする必要がある。

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- enable（無線LANコントローラーモード）

### 関連コマンド

management address（無線LANコントローラーモード）
show wireless（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B