[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# 設定例集 / 機能・用途別目次

## インターネットサービスプロバイダー接続

#### 接続方式別 の設定例はこちら

##### PPPoE

- WPA2/WPA3パーソナルを使用した無線ネットワーク設定とインターネット接続設定
- WPA2/WPA3パーソナルを使用した無線ネットワーク設定とインターネット接続設定（バンドステアリング使用）
- WPA3エンタープライズを使用した無線ネットワーク設定とインターネット接続設定
- MAC認証を使用した無線ネットワーク設定とインターネット接続設定
- キャプティブポータル（Web認証）を使用した無線ネットワーク設定とインターネット接続設定
- キャプティブポータル（クリックスルー）を使用した無線ネットワーク設定とインターネット接続設定
- WDSでエリアを拡張した無線ネットワーク設定とインターネット接続設定
- ゲスト用無線ネットワーク設定とインターネット接続設定
- 時間制限付きのゲスト用無線ネットワーク設定とインターネット接続設定
- Passpointを使用したOpenRoaming対応無線ネットワーク設定とインターネット接続設定

##### Ethernet

- WPA2/WPA3パーソナルを使用した無線ネットワーク設定とイーサネット回線を利用したインターネット接続設定（固定アドレス）
- WPA2/WPA3パーソナルを使用した無線ネットワーク設定とイーサネット回線を利用したインターネット接続設定（DHCP）

## VPN接続

#### 拠点間接続 基本編 (2拠点間)

- IPsecを利用した拠点間VPN接続設定（ダイナミックDNSサービス利用）

#### 拠点間接続 応用編 （3拠点以上）

- IPsecを利用した3拠点間VPN接続設定（支社間通信は本社経由、全拠点アドレス固定）
- IPsecを利用した3拠点間VPN接続設定（支社間通信なし、全拠点アドレス固定）
- IPsecを利用した3拠点間VPN接続設定（インターネット接続はセンタールーター経由、全拠点アドレス固定）
- IPsecを利用した3拠点間VPN接続設定（支社間通信なし、支社はアドレス不定）

#### パブリッククラウド接続

- Google Cloud PlatformとのVPN接続（スタティックルーティング）
- NIFCLOUDとのL3VPN接続（IPsec方式）
- NIFCLOUDとのL3VPN接続（IPsec VTI方式）

## 統合管理

#### AMF アライドテレシス独自機能AMFの活用

- AT-TQRシリーズ（ブリッジモード）を利用したAMF基本構成

#### AWC-CB/SC

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B