[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor-ap-detection enable

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] neighbor-ap-detection enable`

近隣AP検出機能を有効にする。
無線バンドの使用中のチャンネルと他のチャンネルをスキャンし、侵入検知/防御機能、AWC計算に使用する。この際、現在使用しているチャンネルを周期的に停止するため、無線APのサービスのパフォーマンスが若干低下する。
no形式で実行した場合、近隣AP検出機能を無効にする。
初期設定は有効。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
    radio(local) (APプロファイルモード)
        |
        +- neighbor-ap-detection enable（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

single-channel-scan enable（APプロファイル・無線モード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B