[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# mode(local)

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# mode {a|bg|a-n|bg-n|a-n-ac|bg-n-ax|a-n-ac-ax}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no mode`

対象無線インターフェースにおける無線モード（プロトコル）を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
各設定において指定可能な値は次のとおり。

無線インターフェース | 使用可能な無線モード | 初期値
無線1 | bg、bg-n、bg-n-ax | bg-n-ax
無線2 | a、a-n、a-n-ac、a-n-ac-ax | a-n-ac-ax

### パラメーター

`bg` | IEEE 802.11b/g
`bg-n` | IEEE 802.11b/g/n
`bg-n-ax` | IEEE 802.11b/g/n/ax
`a` | IEEE 802.11a
`a-n` | IEEE 802.11a/n
`a-n-ac` | IEEE 802.11a/n/ac
`a-n-ac-ax` | IEEE 802.11a/n/ac/ax

### 注意・補足事項

■ 本設定を変更した場合、下記コマンドの設定が初期値に戻る。

- bandwidth(local)コマンド（APプロファイル・無線モード）
- channels(local)コマンド（APプロファイル・無線モード）
- channel(local)コマンド（AP登録・無線モード）

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
    radio(local) (APプロファイルモード)
        |
        +- mode(local)（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

radio(local)（APプロファイルモード）
show wireless ap capability hwtype(local)（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B