[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# led enable(local)

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# [no] led enable`

アクセスポイントのLED表示を有効にする。
no形式で実行した場合はLED表示を無効にする。
初期設定は有効。

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
    ap-profile local(local) (無線設定モード)
        |
        +- led enable(local)（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B