[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# osu-providers method-list

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# osu-providers method-list {oma-dm & soap-xml-spp}`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no osu-providers method-list`

OSUオペレーターがサポートしているプライマリーOSU方式を設定する。
no形式で実行した場合は、設定を削除する。
初期設定は、設定なし。

### パラメーター

`oma-dm` | Open Mobile Allianceを使用したプロビジョニング
`soap-xml-spp` | Simple Object Access Protocol XMLに基づくサブスクリプションプロビジョニングプロトコルを使用したプロビジョニング

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
    hs20(local) (Passpointモード)
        |
        +- osu-providers method-list（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

osu status enable（Hotspot2.0モード）
osu ssid（Hotspot2.0モード）
osu-providers server-uri（Hotspot2.0モード）
osu-providers friendly-name lang name（Hotspot2.0モード）
osu-providers nai（Hotspot2.0モード）
osu-providers service-desc lang desc（Hotspot2.0モード）
osu-providers icon lang file（Hotspot2.0モード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B