[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel mode openvpn tap

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / OpenVPN

`(config-if)# tunnel mode openvpn tap`

`(config-if)# no tunnel mode`

対象トンネルインターフェースの動作モードをOpenVPN Tap（L2）に設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel1を作成し、動作モードをOpenVPN Tap（L2）に設定する。

    awplus(config)# interface tunnel1 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode openvpn tap ↓

### 注意・補足事項

■ Android版およびiOS版のクライアントではTap(L2)モードでのOpenVPN接続は未サポート。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel mode openvpn tap（インターフェースモード）

### 関連コマンド

aaa authentication openvpn（グローバルコンフィグモード）
show interface（非特権EXECモード）
tunnel openvpn port（インターフェースモード）
tunnel openvpn tagging（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B