[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# key

モード: WEP設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wep)# key <1-4> [encrypted] VALUE`

`(config-wireless-sec-wep)# no key <1-4>`

対象セキュリティー設定（WEP）で使用するWEPキーを設定する。
no形式で実行した場合は指定した番号のWEPキーを削除する。
初期状態では未設定。
本コマンドでは、type / lengthコマンドの指定によって、下記仕様の文字列を指定する。

| キー長（length） | 使用可能文字
64ビット | 128ビット
入力形式（type） | hex | 10桁 | 26桁 | 0～9、A～F、a～f（大文字小文字の区別なし）
ascii | 5文字 | 13文字 | 半角英数記号（大文字小文字の区別あり）

### パラメーター

`<1-4>` | WEPキー番号
`encrypted` | VALUEで指定した文字列がすでに暗号化されていることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`VALUE` | WEPキー文字列（別表を参照）

### 注意・補足事項

■ 無線LANコントローラー側で複数のWEPキーを設定した場合でも、管理下APにはindexコマンドで指定したキーだけが設定される。

### コマンドツリー

    security mode wep (無線LANコントローラーモード)
    security mode wep(local) (無線設定モード)
        |
        +- key（WEP設定モード）

### 関連コマンド

index（WEP設定モード）
length（WEP設定モード）
type（WEP設定モード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B