[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show counter ipv6 dhcp-server

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`> show counter ipv6 dhcp-server`

DHCPv6サーバーの統計情報を表示する

### 使用例

    awplus# show counter ipv6 dhcp-server ↓
    SOLICIT in              ......... 20
    ADVERTISE out           ......... 12
    REQUEST in              ......... 1
    CONFIRM in              ......... 0
    RENEW in                ......... 0
    REBIND in               ......... 0
    REPLY out               ......... 0
    RELEASE in              ......... 0
    DECLINE in              ......... 0
    INFORMATION-REQUEST in  ......... 0

表 1
SOLICIT in | DHCPv6サーバーが受信したSOLICITメッセージ数
ADVERTISE out | DHCPv6サーバーが送信したADVERTISEメッセージ数
REQUEST in | DHCPv6サーバーが受信したREQUESTメッセージ数
CONFIRM in | DHCPv6サーバーが受信したCONFIRMメッセージ数
RENEW in | DHCPv6サーバーが受信したRENEWメッセージ数
REBIND in | DHCPv6サーバーが受信したREBINDメッセージ数
REPLY out | DHCPv6サーバーが送信したREPLYメッセージ数
RELEASE in | DHCPv6サーバーが受信したRELEASEメッセージ数
DECLINE in | DHCPv6サーバーが受信したDECLINEメッセージ数
INFORMATIONREQUEST in | DHCPv6サーバーが受信したINFORMATION-REQUESTメッセージ数

### 関連コマンド

ipv6 dhcp server（インターフェースモード）
show counter ipv6 dhcp-client（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B