[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ntp designated-server enable

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# [no] ntp designated-server enable`

対象APプロファイルを適用するアクセスポイント（AP）でNTPクライアント機能を有効にする。
no形式で実行した場合はNTPクライアント機能を無効にする。
初期設定は有効。

### 注意・補足事項

■ AWC（Autonomous Wave Control）機能を使用する場合は、無線LANコントローラーと管理下APの時刻が一致している必要があるため、無線LANコントローラーおよびすべての管理下APにおいて、同期先として適切なNTPサーバーを指定し、NTP同期間隔を10分以内に設定すること。
なお、管理下APが使用するNTPサーバーはntp designated-serverコマンドで、同期間隔はntp designated-server periodコマンドで設定する。
また、無線LANコントローラーのNTP設定については「運用・管理」/「NTP」を参照のこと。

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
    ap-profile local(local) (無線設定モード)
        |
        +- ntp designated-server enable（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

ntp designated-server（APプロファイルモード）
ntp designated-server period（APプロファイルモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
type power-channel ap（タスク設定モード）
wireless power-channel ap（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B