[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# dpi

モード: グローバルコンフィグモード --> DPIモード
カテゴリー: UTM / アプリケーションコントロール（DPI）

`(config)# [no] dpi`

アプリケーションコントロール（DPI = ディープパケットインスペクション）機能の設定を行うためDPIモードに移行する。
no形式で実行した場合はDPIモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### 使用例

■ アプリケーションコントロール（DPI）機能の設定を開始する。

    awplus(config)# dpi ↓
    awplus(config-dpi)#

■ DPIモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no dpi ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- dpi（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- counters detailed（DPIモード）
             +- enable（DPIモード）
             +- learning（DPIモード）
             +- provider（DPIモード）

### 関連コマンド

show dpi（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B