[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# arp

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / ARP

`(config)# arp A.B.C.D HHHH.HHHH.HHHH`

`(config)# no arp A.B.C.D`

ARPキャッシュにスタティックエントリーを追加する。
no形式で実行した場合はスタティックエントリーを削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | IPアドレス
`HHHH.HHHH.HHHH` | 物理（MAC）アドレス

### 使用例

■ IPアドレス192.168.30.254、MACアドレス00-00-f0-f0-ab-cdのスタティックARPエントリーを登録する。

    awplus(config)# arp 192.168.30.254 0000.f0f0.abcd ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- arp（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show arp（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B