[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show firewall

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / ファイアウォール

`# show firewall`

ファイアウォール機能の有効・無効と現在のセッション数を表示する。

### 使用例

■ ファイアウォール機能の有効・無効と現在のセッション数を表示する。

    awplus# show firewall ↓
    Firewall protection is enabled
    Active connections: 21

### 注意・補足事項

■ セッション数は、ファイアウォールセッション数とNATセッション数の合計値。

### 関連コマンド

firewall（グローバルコンフィグモード）
nat（グローバルコンフィグモード）
protect（ファイアウォールモード）
show firewall connections（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B