# show log

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / ログ

## 構文

コマンド構文

`# show log [tail [<10-250>]]`

## コマンド説明

bufferedログ（ランタイムメモリーに保存されている一時ログ）を表示する。

## パラメーター

`tail [<10-250>]`
  最新のログメッセージだけを表示させたいときに指定する。単にtailと指定した場合は最新の10メッセージが表示される。tail 20のように値を指定したときは、指定した数の最新メッセージが表示される

## 使用例

    awplus# show log

    <date> <time> <facility>.<severity> <program[<pid>]>: <message>
    -------------------------------------------------------------------------
    2018 Apr 06 14:16:00 kern.notice awplus ...
    ...

## 注意・補足事項

本コマンドはEXECモードだけでなくグローバルコンフィグモードでも実行できる。
以下のログがコンソールに表示されないことがある。

    Configuration update completed for portxxx

    Member x (xxxx.xxxx.xxxx) has become the Active Master

CFCカードを2枚取り付けているとき、アクティブをホットスワップで取り外すと、新しくアクティブになったCFCカードのコンソールに、ラインカード、PSU、ファンがホットスワップで取り付けられたことを示すログが出力される。

## 関連コマンド