# platform fdb-l3-hosts

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] platform fdb-l3-hosts`

## コマンド説明

アドバンスド ラインカード AT-SBx81XLEM のラージテーブルモード（platform silicon-profile profile3）において、ホスト登録数重視の「ホストモード」に切り替える。
no形式で実行した場合はルート登録数重視の「L3ルーティングモード」に切り替える。
初期設定は「L3ルーティングモード」。
本コマンド実行後は設定を保存して再起動する必要がある。
本コマンドの設定は、platform silicon-profileコマンドの設定とあわせて、各種登録数に影響する。
登録数の変動については、platform silicon-profileコマンドのページを参照。

## 注意・補足事項

本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド