# remote-login

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# remote-login <1-2>.<5-6>`

## コマンド説明

コンソールから、指定したスタックメンバーID、スロット番号のコントロールファブリックカード（CFC）にログインする。
本製品では、アクティブ、スタンバイどちらのCFCにコンソールを接続しても、ログイン先はアクティブCFCとなるが、アクティブCFCへのログイン後に本コマンドを実行することで、任意のスタンバイCFCにログインできる。
なお、本コマンドでスタンバイCFCにログインした後、再び本コマンドを実行してアクティブCFCにログインすることはできない。

## パラメーター

`<1-2>.<5-6>`
  ログインするコントロールファブリックカード（CFC）のスタックメンバーIDとスロット番号をピリオド区切りで指定する。アクティブCFCは指定できない

## 使用例

スタックメンバーID=2を持つシャーシの6番スロットに装着されたスタンバイCFCにログインする。

    awplus# remote-login 2.6

## 注意・補足事項

本コマンドでバックアップメンバーにログインする場合、マスターにログインしたときのユーザーを利用してログイン処理が行われる。またこのときのユーザー認証にはローカルのユーザー認証データベースのみが使用される。
そのため、CLIログイン認証に認証サーバーを利用しており、ユーザー情報がこれらのサーバーにのみ存在する場合は、本コマンドでバックアップメンバーにログインすることはできない。
本仕様はログイン認証順序の設定に関係なく適用される。
たとえば、CLIログイン認証をRADIUSサーバー、ユーザー認証データベースの順に行うよう設定している場合（`aaa authentication login default group radius local`）でも、そもそもRADIUSサーバーによる認証自体が行われないため、ログインは失敗となる。
本仕様を回避するには、ログイン用のユーザーをローカルのユーザー認証データベースに登録すること。

## 関連コマンド