# show bgp ipv6

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`> show bgp ipv6 [vrf VRFNAME|global] [ENTRY|CRITERIA]`

## コマンド説明

（IPv6）IPv6 BGP経路表を表示する。
特定のエントリー（ENTRY）を指定した場合は該当する経路エントリーの詳細情報が、そうでない場合は経路エントリーの一覧が表示される。一覧表示のときは、条件（CRITERIA）を指定することにより表示するエントリーを絞り込むことが可能。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`ENTRY`
  特定経路エントリーの詳細情報を表示する。エントリーは以下のいずれかの方法で指定する
  `X:X::X:X`
    指定したIPv6アドレス宛てのパケットを転送するときに使用する経路エントリーの詳細情報を表示する
  `X:X::X:X/M`
    指定したIPv6プレフィックス（IPv6アドレスとプレフィックス長）と完全一致する経路エントリーの詳細情報を表示する
`CRITERIA`
  一覧形式で表示する経路を絞り込むための条件パラメーター。以下から選択する
  `X:X::X:X/M longer-prefixes`
    指定したIPv6プレフィックス（IPv6アドレスとプレフィックス長）におさまる経路エントリーだけを表示する。たとえば、「2001:db8::/32 longer-prefixes」と指定した場合は、「2001:db8::/32」、「2001:db8:10::/48」、「2001:db8:10:10::/64」などが表示対象となる
  `community [COMMUNITIES] [exact-match]`
    指定したコミュニティー値をすべて持つ経路だけを表示する。exact-matchオプションを指定したときは完全一致のときだけ表示、すなわち、指定外のコミュニティー値を持っている経路は表示しない。コミュニティー値を省略した場合は、COMMUNITIES属性を持つ経路をすべて表示する。コミュニティー値COMMUNITIESは次の各形式で指定する、スペース区切りで複数指定が可能
    `AA:NN`
      コミュニティー値。通常、AAはAS番号、NNはAS内で一意のコミュニティー番号とするのが一般的。AA、NNとも1～65535の範囲で指定する
    `no-export`
      Well-knownコミュニティー「NO_EXPORT」（65535:65281）
    `no-advertise`
      Well-knownコミュニティー「NO_ADVERTISE」（65535:65282）
    `local-as`
      Well-knownコミュニティー「NO_EXPORT_SUBCONFED」（65535:65283）
    `internet`
      コミュニティー値「0:0」
  `community-list LISTNAME`
    指定したコミュニティーリストで許可（permit）された経路だけを表示する
  `filter-list LISTNAME`
    指定したASパスアクセスリストで許可（permit）された経路だけを表示する
  `inconsistent-as`
    宛先プレフィックスが同一でAS_PATH属性の通知元AS（起源AS）が異なる経路が複数ある場合にこれらを表示する
  `prefix-list LISTNAME`
    指定したIPプレフィックスリストで許可（permit）された経路だけを表示する
  `quote-regexp REGEXP`
    AS_PATH属性値が指定したASパス正規表現に一致する経路だけを表示する。正規表現がスペースを含む場合はダブルクォート（"）で囲むこと
  `regexp REGEXPLINE`
    AS_PATH属性値が指定したASパス正規表現に一致する経路だけを表示する。REGEXPLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい
  `route-map MAPNAME`
    指定したルートマップで許可（permit）された経路だけを表示する

## 使用例

    awplus> show bgp ipv6
    BGP table version is 8, local router ID is 10.10.10.1
    Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
                  l - labeled, S Stale
    Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

       Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
    *> 2001:db8:1000:10::/64
                        ::                                 32768 ?
    *> 2001:db8:1000:e000::/64
                        ::                                 32768 ?
    *  2001:db8:2222:10::/64
                        2001:db8:2222:10::5(fe80::200:cdff:fe28:748)
                                                 0             0 65050 ?
    *>                  ::                                 32768 ?
    *> 2001:db8:5000:10::/64
                        2001:db8:2222:10::5(fe80::200:cdff:fe28:748)
                                                 0             0 65050 ?
    *> 2001:db8:5000:e000::/64
                        2001:db8:2222:10::5(fe80::200:cdff:fe28:748)
                                                 0             0 65050 ?

    Number of prefixes 5

## 関連コマンド