# exit-address-family

モード
  RIPng IPv6アドレスファミリーモード --> RIPngモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（RIPng）

## 構文

コマンド構文

`(config-router-af)# exit-address-family`

## コマンド説明

RIPng IPv6アドレスファミリーモードからRIPngモードへ移行する。

## 使用例

    awplus(config)# router ipv6 rip
    awplus(config-router)# address-family ipv6 vrf green
    awplus(config-router-af)# redistribute connected
    awplus(config-router-af)# exit-address-family
    awplus(config-router)#

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド