# ipv6 mld static-group

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / MLD

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 mld static-group X:X::X:X [interface IFNAME]`

## コマンド説明

対象インターフェースに対し、MLDのグループエントリーをスタティック登録する。
no形式で実行した場合は指定したグループエントリーを削除する。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  マルチキャストグループアドレス
`interface IFNAME`
  スイッチポートのインターフェース名。省略時は対象インターフェース（VLAN）内のすべてのスイッチポートが対象になる

## 使用例

vlan10上のスイッチポート1.1.7にマルチキャストグループff1e::d510をスタティック登録する。

    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# ipv6 mld static-group ff1e::d510 interface port1.1.7

## コマンドツリー

## 関連コマンド