# switch card provision

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# switch <1-2> card <1-12> provision CARD`

`(config)# no switch <1-2> card <1-12> provision`

## コマンド説明

ラインカードスロットにカード情報を事前設定する。
no形式で実行した場合は、すでに設定済みの事前設定を削除する。

## パラメーター

`<1-2>`
  設定対象シャーシのスタックメンバーID
`<1-12>`
  設定対象のスロット番号。実際に指定できるスロット番号の範囲はシャーシによって異なる（スイッチポート解説編を参照）。12スロットシャーシ AT-SBx8112のスロット5～6と 6スロットシャーシ AT-SBx8106のスロット5はCFC専用のため指定不可（サポート対象外）。また、指定したIDのメンバーが存在しており、指定したスロットにラインカードが装着済みの場合はエラーになる
`provision`
  対象スロットで、指定のラインカードを使用するよう事前設定する
`CARD`
  事前設定するラインカードの種類（ポート数）。下記から選択する
  `ge40`
    1G×40ポートカード
  `ge24`
    1G×24ポートカード
  `xe6`
    10G×6ポートカード
  `xe16`
    10G×16ポートカード
  `xlem`
    1G×12ポートカード
  `xlem14`
    1G×12ポートカード＋40G×2ポート拡張モジュール
  `xlem16`
    1G×12ポートカード＋10G×4ポート拡張モジュール
  `xlem20`
    1G×12ポートカード＋1G×8ポート拡張モジュールまたは10G×8ポート拡張モジュール

## 使用例

スタックメンバーID=1のスロット2のラインカードを事前設定する。

    awplus(config)# switch 1 card 2 provision ge24

スタックメンバーID=1のスロット2のラインカードの事前設定を削除する。

    awplus(config)# no switch 1 card 2 provision

## 注意・補足事項

スロットにラインカードが装着されているとき、ランニングコンフィグでは本コマンドが自動設定される。ラインカード装着済みのスロットに対する設定の変更や削除はできない。
12スロットシャーシ AT-SBx8112のスロット5～6と 6スロットシャーシ AT-SBx8106のスロット5に対するラインカードの事前設定はサポート対象外（AT-SBx8106のスロット6はコントロールファブリックカード、ラインカードのどちらも使えるため事前設定可能）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド