# interface

モード
  グローバルコンフィグモード --> インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# interface {IFRANGE|lo}`

## コマンド説明

指定したインターフェースの設定を行うインターフェースモードに移行する。
本コマンドで指定できるインターフェースは次のとおり。

表 1
形式 | インターフェース種別 | 備考
portX.Y.Z | スイッチポート | Xはシャーシ番号（1～8）、Yはスロット番号（1～12）、Zは各スロットにおけるポート番号（1～40）
eth0 | マネージメント用Ethernetポート | つねに「eth0」
saX | スタティックチャンネルグループ | Xはスタティックチャンネルグループ番号。これはstatic-channel-groupコマンドで指定した番号のこと
poX | LACPチャンネルグループ | XはLACPチャンネルグループ番号。これはchannel-groupコマンドで指定した番号のこと
vlanX | VLANインターフェース | XはVLAN ID（1～4094）。これはvlanコマンドで指定した番号のこと
lo | ループバックインターフェース | つねに「lo」

インターフェースモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

## パラメーター

`IFRANGE`
  インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。ただし、種類が異なるインターフェースを同時に指定することはできない
`lo`
  ループバックインターフェース

## 使用例

スイッチポート1.1.1～1.1.2、1.1.4の設定を行うため、インターフェースモードに移行する。

    awplus(config)# interface port1.1.1-port1.1.2,port1.1.4
    awplus(config-if)#

## 注意・補足事項

下記「コマンドツリー」からもわかるように、インターフェースモードではさまざまなコマンドを実行できるが、対象インターフェースの種別によって、実際に有効なコマンドは制限される。
インターフェース名は複数指定できるが、種類の異なるインターフェースを同時に指定するとエラーになる。
複数ポートにインターフェースモードのコマンドを発行するときは、本コマンドで対象ポートを指定するときに、通常ポートとして使用できないミラーポートを含めないようにすること。ミラーポートを含めた場合、一部のポートに設定が反映されなかったり、エラーメッセージが重複して表示されたりすることがあるので注意。
サポートするチャンネルグループ（LACPおよびスタティック）の合計数については、リリースノートのサポートリミット一覧をご参照ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド