# platform routingratio

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# platform routingratio {ipv4only|ipv4andipv6} [weighting {unicast|balanced|multicast}]`

`(config)# no platform routingratio`

## コマンド説明

スイッチチップのルーティングテーブル用メモリー領域のIPv4/IPv6間での割り当てを変更する。
no形式で実行した場合は、ルーティングテーブル用メモリー領域を初期設定に戻す。
初期設定ではメモリー領域がIPv4とIPv6に半分ずつ割り当てられている。
本コマンド実行後は設定を保存して再起動する必要がある。
本コマンドの設定は、platform silicon-profileコマンドの設定とあわせて、各種登録数に影響する。
登録数の変動については、platform silicon-profileコマンドのページを参照。

## パラメーター

`ipv4only`
  ルーティングテーブル用メモリー領域をすべてIPv4に割り当てる
`ipv4andipv6`
  ルーティングテーブル用メモリー領域をIPv4とIPv6に半分ずつ割り当てる。初期設定
`weighting {unicast|balanced|multicast}`
  ユニキャスト・マルチキャスト間での領域配分。初期設定はbalanced。ユニキャストにより多くの領域を割り当てるにはunicast、マルチキャストにより多くの領域を割り当てるにはmulticastを指定する。省略時はbalanced

## 注意・補足事項

本コマンドの設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。
IPv6機能を使用する場合やハードウェアIPv6アクセスリストを使用する場合は、本コマンドの設定が「ipv4andipv6」になっている必要がある。初期設定は「ipv4andipv6」だが、「ipv4only」に変更して動作している場合は「ipv4andipv6」に戻し、設定を保存した上で、システムを再起動する必要がある。
multicastパラメーターを指定する場合は、事前にplatform silicon-profileコマンドで「profile3」を指定して設定を保存し、再起動しておく必要がある。
multicastパラメーターは、AT-SBx81XLEM使用時のみサポート。
platform silicon-profileコマンドで「profile3」を指定している場合、ipv4onlyパラメーター、unicastパラメーターは未サポート。

## コマンドツリー

## 関連コマンド