# storm-control level

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# storm-control TYPE level <0.0-100.0>`

`(config-if)# no storm-control TYPE level`

## コマンド説明

対象スイッチポートにおける各種L2パケットの受信上限値を設定する（パケットストームプロテクションの設定）。
no形式で実行した場合は指定した上限値を初期値に戻す。

## パラメーター

`TYPE`
  L2パケット（フレーム）の種類。次のいずれかを指定する
  `broadcast`
    ブロードキャストパケット
  `multicast`
    マルチキャストパケット
  `dlf`
    未学習MACアドレス宛てのユニキャストパケット（dlf = Destination Lookup Failure）
`<0.0-100.0>`
  TYPEで指定したL2パケットの受信上限値。ポート帯域に対するパーセンテージで指定する（小数点第1位まで指定可能。小数点以下は指定してもしなくてもよい）。上限を超えて受信したパケットは破棄される。初期値は100（制限なし）

## 使用例

ポート1.1.1で受信可能なL2ブロードキャストパケットをポート帯域の30%までに制限する。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# storm-control broadcast level 30

ポート1.1.1に設定したL2ブロードキャストパケットの受信上限値を解除する。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# no storm-control broadcast level

## 注意・補足事項

設定可能なL2パケットの種類は、1ポートにつき1種類まで。
リンク速度の異なるポートが混在する環境において、高速なポートにパケットストームプロテクションの設定を行った場合、高速なポートから低速なポートへの転送レートは、パケットストームプロテクションの設定値よりも低くなる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド