# issu rejoin-timeout

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# issu rejoin-timeout <7-30>`

`(config)# no issu rejoin-timeout`

## コマンド説明

issu bootコマンドによるISSU（In-Service Software Upgrade）において、あるコントロールファブリックカード（CFC）を再起動してから、該当カードがシャーシに復帰するまでの待機時間を設定する。この時間を経過しても該当CFCが復帰しない場合、ISSU処理を中断する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<7-30>`
  再起動したCFCの復帰を待機する時間（分）。初期値は10

## コマンドツリー

## 関連コマンド