# flowcontrol

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# flowcontrol receive {on|off}`

`(config-if)# no flowcontrol`

## コマンド説明

対象スイッチポートでフローコントロール（802.3x PAUSEの受信）を有効または無効にする。
no形式で実行した場合はフローコントロールを無効にする。
初期設定は無効。

## パラメーター

`receive {on|off}`
  802.3x PAUSEの受信だけを有効にするときはon、無効にするときはoffを指定する

## 使用例

スイッチポート1.1.1～1.1.4でフローコントロール（PAUSEフレームの受信のみ）を有効にする。

    awplus(config)# interface port1.1.1-port1.1.4
    awplus(config-if)# flowcontrol receive on

スイッチポート1.1.1～1.1.4でフローコントロール（PAUSEフレームの受信のみ）を無効にする。

    awplus(config)# interface port1.1.1-port1.1.4
    awplus(config-if)# flowcontrol receive off

または、no形式を使って次のようにしても同じ。

    awplus(config)# interface port1.1.1-port1.1.4
    awplus(config-if)# no flowcontrol

## 注意・補足事項

本コマンドは、AT-SBx81XLEM/XS8にてAT-SP10TM、AT-SP10TM/Iを使用し、2.5Gまたは5Gの速度で通信を行っているポートでは未サポート。
スタックメンバーまたはラインカードをまたぐ通信において、ジャンボフレーム転送機能とフローコントロールの併用は未サポート。
本製品の実装ではPAUSEフレームの受信（受信により送信を一時停止）のみをサポート。PAUSEフレームの送信についてはサポート対象外。
フローコントロール（802.3x PAUSEの受信）を有効にすると、スイッチポートのデュプレックスモードがオートネゴシエーション以外の固定設定であっても、フローコントロールが動作する。

## コマンドツリー

## 関連コマンド