# show bfd

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / BFD

## 構文

コマンド構文

`> show bfd`

## コマンド説明

デバイス上のすべてのBFD設定ポートの情報を表示する。

## 使用例

    Interface    Interval(ms)  Multiplier  Local State  Remote State  Link State
    ----------------------------------------------------------------------------
    port1.1.2    200           3           DOWN         ADMINDOWN     Fault
    port1.1.3    500           4           UP           UP            OK
    ...

## 関連コマンド