# type issu

モード
  トリガーモード
カテゴリー
  運用・管理 / トリガー

## 構文

コマンド構文

`(config-trigger)# type issu EVENT`

## コマンド説明

ISSUトリガーを作成する。
ISSUトリガーは、システムを完全停止せずにファームウェアを更新するISSU（issu bootコマンド）のイベント発生時に起動される。

## パラメーター

`EVENT := {cfcs-upgraded|completed|aborted}`
  起動条件
  `cfcs-upgraded`
    issu bootコマンドの実行後、すべてのコントロールファブリックカード（CFC）のファームウェア更新が完了したとき（この時点ではCFCのみ更新されており、ラインカードは古いファームウェアのまま）
  `completed`
    issu bootコマンドの実行による全CFCの自動更新後、手動によるラインカードのファームウェア更新も完了したとき
  `aborted`
    issu bootコマンドの実行後、なんらかの原因で全CFCのファームウェア更新が中断されたとき

## 使用例

ISSU処理が何らかの原因で中断されたときに起動するISSUトリガー「14」を作成する。

    awplus(config)# trigger 14
    awplus(config-trigger)# type issu aborted

## 注意・補足事項

起動条件がaborted、cfcs-upgradedのISSUトリガーでは、設定モード（グローバルコンフィグモード以下）に移動するスクリプトを使用しないこと。

## コマンドツリー

## 関連コマンド