# card enable

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] card <1-2>.<1-12> enable`

## コマンド説明

ラインカード、コントロールファブリックカード（CFCカード）を有効にする。
no形式で指定した場合は、無効にする。

## パラメーター

`<1-2>.<1-12>`
  有効/無効にするラインカード、CFCカードのスタックメンバーIDとスロット番号をピリオド区切りで指定する。実際に指定できるスロット番号の範囲はシャーシによって異なる（スイッチポート解説編を参照）

## 使用例

スタックメンバーID=1、8番スロットのラインカードを無効化する場合

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# no card 1.8 enable

## 注意・補足事項

アクティブなコントロールファブリックカードを「no card enable」で無効化することはできない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド