# platform multicast-address-mismatch-action

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP / ARP

## 構文

コマンド構文

`(config)# platform multicast-address-mismatch-action {drop|bridge}`

## コマンド説明

NLBのマルチキャストモードで利用されるパケット（宛先MACアドレス：マルチキャスト、宛先IPアドレス：ユニキャスト）を破棄するか転送するかを指定する。
初期設定時の動作は破棄（drop）だが、arp-mac-disparity multicast(NLB)コマンドまたはarp-mac-disparity multicast-igmp(NLB)コマンドがいずれかのVLANに設定されているときは、初期設定時の動作が転送（bridge）に自動変更される。

## パラメーター

`drop`
  破棄
`bridge`
  転送

## コマンドツリー

## 関連コマンド