# range

モード
  DHCPモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPサーバー

## 構文

コマンド構文

`(dhcp-config)# range STARTADDR [ENDADDR]`

`(dhcp-config)# no range STARTADDR [ENDADDR]`

`(dhcp-config)# no range all`

## コマンド説明

クライアントに割り当てる動的IPアドレスの範囲を指定する。
no形式で実行した場合は、動的IPアドレスの設定を削除する。

## パラメーター

`STARTADDR := A.B.C.D`
  クライアントに貸し出すIPアドレス範囲の最初のアドレス（値がもっとも小さいアドレス）。networkコマンドで指定したサブネット内のアドレスでなくてはならない
`ENDADDR := A.B.C.D`
  クライアントに貸し出すIPアドレス範囲の最後のアドレス（値がもっとも大きいアドレス）。networkコマンドで指定したサブネット内のアドレスでなくてはならない。アドレスが1個だけの場合は省略可
`all`
  本DHCPプールに定義されたすべての動的IPアドレス範囲を削除するときに指定する

## 注意・補足事項

192.168.255.0/27（192.168.255.0～192.168.255.31）のIPアドレスは本製品内部およびVCS構成時に管理用サブネットとして使用しているため、割り当てることはできない。なお、管理用サブネットはstack management subnetコマンドで変更可能。

## コマンドツリー

## 関連コマンド