# service test

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] service test`

## コマンド説明

本製品をインターフェースのループバックテストを実行するためのモードに切り替える。
no形式で実行した場合は、本製品をループバックテスト用のモードから通常動作のモードに戻す。
初期状態は通常動作モード。
実際にテストを行うには、本コマンドの実行後、interfaceコマンドでテスト対象のインターフェースを指定してインターフェースモードに入り、test interfaceコマンドを実行する。
Note

Do not test interfaces on a device that is part of a live network—disconnect the device first.

## 使用例

    awplus(config)# service test

## コマンドツリー

## 関連コマンド