# set queue

モード
  ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-pmap-c)# set queue <0-7>`

`(config-pmap-c)# no set queue`

## コマンド説明

プレマーキング段階において、対象トラフィッククラスに指定した送信キューを割り当てる。
no形式で実行した場合はプレマーキング時の送信キュー割り当て設定を削除する。
premark-dscpマップに基づいてプレマーキングを行うtrust dscpコマンドとは併用不可。

## パラメーター

`<0-7>`
  送信キュー番号

## 注意・補足事項

BPDU（スパニングツリープロトコル）、LACP、EPSR使用時は、これらのプロトコルが送信キュー6を使うため、その他のパケットを送信キュー6、7に割り当てないこと（本コマンドで6、7を指定しないこと）

## コマンドツリー

## 関連コマンド