# clear test interface

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`# clear test interface {IFRANGE|all}`

## コマンド説明

ループバックテスト（test interfaceコマンド）の実行結果とカウンターをクリアする。

## パラメーター

`IFRANGE`
  ポートリスト。ハイフン、カンマを使った複数指定が可能
`all`
  すべてのポートを指定する

## 使用例

To clear the counters for port1.0.1 use the command:

    awplus# clear test interface port1.0.1

To clear the counters for all interfaces use the command:

    awplus# clear test interface all

To clear the counters for ports 1 to 12 on XEM 1 (port1.1.1 through port1.1.12) apply:

    awplus# clear test interface port1.1.1-port1.1.12

## 関連コマンド