# type chassis card

モード
  トリガーモード
カテゴリー
  運用・管理 / トリガー

## 構文

コマンド構文

`(config-trigger)# type chassis card EVENT`

## コマンド説明

シャーシカードトリガーを作成する。
シャーシカードトリガー（join）は次のときに起動される。

- シャーシに新しくコントロールファブリックカード、ラインカードが取り付けられたとき

シャーシカードトリガー（leave）は次のときに起動される。

- 障害によってスタンバイがアクティブに昇格したとき、新アクティブで起動
- シャーシからコントロールファブリックカード、ラインカードが取り外されたとき

## パラメーター

`EVENT := {join|leave}`
  起動条件
  `join`
    シャーシに新しくコントロールファブリックカード、ラインカードが取り付けられたとき
  `leave`
    シャーシからコントロールファブリックカード、ラインカードが取り外されたとき

## 使用例

シャーシに新しくコントロールファブリックカード、ラインカードが取り付けられたとき起動するシャーシカードトリガー「8」を作成する。

    awplus(config)# trigger 8
    awplus(config-trigger)# type chassis card join

## コマンドツリー

## 関連コマンド