# show cpu history

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`> show cpu history [<1-2>.<1-12>]`

## コマンド説明

CPU使用率の推移をグラフで表示する。

## パラメーター

`<1-2>.<1-12>`
  表示するラインカード、CFCカードのスタックメンバーIDとスロット番号をピリオド区切りで指定する。実際に指定できるスロット番号の範囲はシャーシによって異なる（スイッチポート解説編を参照）

## 使用例

    awplus> show cpu history

    Card 1.5:

    Per second CPU load history

    100
     90
     80
     70
     60
     50
     40
     30
     20
     10 ************************************************************
        |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....
        Oldest                                                Newest
            CPU load% per second (last 60 seconds)
                  * = average CPU load%

    Per minute CPU load history

    100
     90
     80
     70
     60
     50
     40
     30
     20
     10                                                *****+*******
        |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....
        Oldest                                                Newest
            CPU load% per minute (last 60 minutes)
                  * = average CPU load%, + = maximum

    Per (30) minute CPU load history

    100
     90
     80
     70
     60
     50
     40
     30
     20
     10                                                            +
        |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....
        Oldest                                                Newest
            CPU load% per 30 minutes (last 60 values / 30 hours)
                  * = average, - = minimum, + = maximum

    Card 1.6:
    ...

## 注意・補足事項

VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。ただし、スタックメンバーIDを指定した場合は、該当メンバーに関する情報だけを表示する。

## 関連コマンド