# platform multicast-ratelimit

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config)# platform multicast-ratelimit <0-100>`

`(config)# no platform multicast-ratelimit`

## コマンド説明

IPマルチキャストパケットをRegisterパケットとしてカプセル化し、ユニキャスト転送する際のCPUに送信するレートを設定する。

## パラメーター

`<0-100>`
  転送レート。単位はpps。デフォルトは100で、0に設定すると制限はなくなる。

## 注意・補足事項

レートを上昇させると、マルチキャストグループが多い環境でも高速で配信ツリーを形成することができる。一度配信ツリーが形成されれば以降CPUに上がり続けることはないが、一時的にもCPU負荷率があがることにもつながるため、ネットワーク環境に合わせて検証をした上で使うこと。

## コマンドツリー