# reboot

モード
  特権EXECモード --> 非ログイン状態
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`# reboot [card <1-2>.<1-12>]`

## コマンド説明

再起動する。reloadコマンドと同じ

## パラメーター

`card <1-2>.<1-12>`
  特定のラインカードだけを再起動したいときにスタックメンバーIDとスロット番号をピリオド区切りで指定する。実際に指定できるスロット番号の範囲はシャーシによって異なる（スイッチポート解説編を参照）。VCS構成時に本パラメーターを省略したときはVCSグループ全体を再起動する

## 使用例

本コマンドを実行すると、本当に再起動してよいか確認してくるので、再起動してよいなら「y」を入力して「Enter」キーを押す。再起動をキャンセルするときは「n」を入力すればよい。

    awplus# reboot
    reboot system? (y/n): y ↓

    URGENT: broadcast message:
    System going down IMMEDIATELY!

            ... Rebooting at user request ...

    Restarting system.
    ...

VCS構成時にVCSグループ全体を再起動したいときは、単体動作時と同じようにcardパラメーターなしで実行する。

    vcg# reboot
    Are you sure you want to reboot the whole stack? (y/n): y ↓
    ...

## 関連コマンド