# system hw-monitoring shutdown

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# system hw-monitoring shutdown [smart-recovery]`

`(config)# no system hw-monitoring shutdown`

## コマンド説明

ラインカードのポートバッファーの異常を検知した場合、該当ラインカードを無効化または再起動する。
no形式で実行した場合は、本機能自体を無効にする。
初期設定では無効。
本コマンドを実行すると10秒間隔でポーリングを開始し、3回エラーを検知するとアクションが実行される。
この検知回数は、カードが再起動されるまで保持する。
起動直後やラインカード/FANのホットスワップなど、ハードウェアの変更があった場合はそのイベントの10分後からポーリングが開始される。

## パラメーター

`shutdown`
  当該ラインカードを無効化する
`smart-recovery`
  3回エラーを検知するごとに再起動が実行され、2回目の再起動が実行されると次回アクション時に当該ラインカードを無効化する

## 注意・補足事項

アクションが実行されると、「debug-maxBuff-SBx81LIFv1-5.4.5-2.1-1-1447318010.tgz」のようなファイルが該当ラインカード上に保存される。
検知時には以下のようなログが記録される。

- 異常検知時

      EXFX[1448]: There has been 1 excess occurrence of Port Buffer Full Error on card 1.7
      EXFX[1448]: Disabling card 1.7 : HWMonitor fault detected.

- shutdownが実行され、カードが無効化された時

      chassis[893]: Disabling card 1.7 due to detected hardware fault

- smart-recoveryが実行され、カードが再起動された時

      chassis[893]: Resetting card 1.7 due to detected hardware fault

異常検知ログの出力時には atHhmLogNotify Trap が出力される（snmp-server enable trapコマンドでhw-monitoringを有効にしている場合のみ）。
ラインカードが無効化されると chassisCardLeaveNotify Trap が送出される（snmp-server enable trapコマンドでchassisを有効にしている場合のみ）。
無効化されたラインカードはホットスワップでは復旧しない。card enableコマンドか、筐体の再起動で復旧する。

## コマンドツリー