# issu abort-timeout

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# issu abort-timeout <20-120>`

`(config)# no issu abort-timeout`

## コマンド説明

issu bootコマンドによるISSU（In-Service Software Upgrade）を開始してから、ISSU失敗と見なして処理を中断するまでの時間を設定する。ISSU処理の開始後、この時間を経過してもISSUのCFC更新処理が完了（全CFCのファームウェア更新が完了）しない場合は、ISSU処理を中断する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<20-120>`
  ISSU処理の開始からCFC更新完了までの待機時間（分）。初期値は45

## コマンドツリー

## 関連コマンド