# mls qos backplane-queue

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config)# mls qos backplane-queue QUEUELIST {priority | wrr weight <6-255>}`

`(config)# no mls qos backplane-queue QUEUELIST`

## コマンド説明

バックプレーン間のキューで使用するスケジューリング方式（PQ、WRR）を指定する。WRRの場合は各キューの重み付け値も指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期状態では、すべてのバックプレーン間のキューでPQを使用するよう設定されている。

## パラメーター

`QUEUELIST := {<0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7>}`
  バックプレーン間のキュー番号のリスト。スペース区切りで複数指定が可能
`priority`
  PQ（絶対優先）スケジューリングを使用する。初期設定
`wrr weight <6-255>`
  WRR（重み付きラウンドロビン）スケジューリングを使用する。この場合は各キューの重み付け値も指定する

## 使用例

バックプレーン間のキュー0～3において、10:15:20:25のWRRスケジューリングを使用するよう設定する。

    awplus(config)# mls qos backplane-queue 0 wrr weight 10
    awplus(config)# mls qos backplane-queue 1 wrr weight 15
    awplus(config)# mls qos backplane-queue 2 wrr weight 20
    awplus(config)# mls qos backplane-queue 3 wrr weight 25

バックプレーン間のキュー2～3において、PQを使用するよう設定する。

    awplus(config)# mls qos backplane-queue 2 3 priority

バックプレーン間のキュー0～3のスケジューリング方式を初期値のPQに戻す。

    awplus(config)# no mls qos backplane-queue 0 1 2 3

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド